**线性工程图纸**

**材料要求**

设计图纸：■线性工程设计图纸份数符合要求，加盖专用印章清晰完整，线下按要求装订成册;线上提交设计图纸1套（PDF格式）,另附相同总平面图1份（BDB+PDF格式）。1.设计图纸为蓝晒图，图纸份数符合线性工程图纸2套的要求，A4规格竖向折叠装订成册。2.设计图纸包括封面、图纸目录、设计说明、总平面图、纵断面各1份；3.总平面图包括图名、指北针、比例尺、图例、图标、图签等图纸要素；包括建设区域位置图、建设内容、工程设计主要经济技术指标、道路红线、起止点坐标及现状管线等勘察数据；4.图纸目录和总平面图加盖设计单位年度“图纸报审专用章”、“测绘成果专用章”。5.除图纸目录和总平面图以外其他图纸应逐页加盖“图纸报审专用章”；有测绘底图的图纸需加盖“测绘成果专用章”，并保证其有效性和完整性。