掘路工程施工组织设计方案要求：

1. 封皮项目名称与申请项目一致，填写填报日期，加盖施工单位公章，盖章位置覆盖施工单位名称和填写日期；

2. 目录包括施工地域图、施工平面图、交通导行方案、夜间施工方案、挖掘回填专项方案、既有设施保护方案、应急预案、防汛职责、冬季施工质量保障职责、掘路范围内检查井治理措施等。

3. 防汛职责，6月15日至9月15日之间施工需提供，项目名称与申请项目一致，填写填报日期，加盖建设单位及施工单位公章，盖章位置覆盖单位名称和填写日期。

4. 冬季施工质量保障职责，11月15日至次年3月15日之间施工需提供，加盖建设单位及施工单位公章，盖章位置覆盖单位名称和填写日期。

5. 掘路范围内检查井治理，统计掘路范围内检查井情况，如无填写零，加盖建设单位及施工单位公章，盖章位置覆盖单位名称和填写日期。

**承 诺 书**

北京市交通委员会：

我单位在朝阳北路热力管线工程施工中，严格依照建设法人负责制要求，对工程实施责任管理，保证遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，贯彻执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》等各项规定。服从市交通委员会路政管理，确保施工回填质量，确保施工现场交通安全、生产安全。当施工工期在6月15日至9月15日或11月15日至次年3月15日期间，严格履行工地防汛职责（附件一）或冬季施工工程质量保障职责（附件二）。对因施工现场管理不善造成的事故和问题，承担全部法律及经济责任。

严格执行《北京市城市道路范围内地下管线检查井维修管理工作规则》、《北京市城市地下管线自身结构性隐患排查治理工作管理规定（试行）》相关要求，主动与相关管线权属单位沟通对接，承担掘路（含加铺）范围内检查井治理，按照《检查井新建、大修及维修工程技术规定》，将检查井下沉维修和换装“五防”井盖纳入掘路工程建设范畴，与工程同步完成，并确保修复质量（附件三）。

建设单位（公章）

 20XX年XX 月XX日

附件一：

防 汛 职 责

**建设单位**：

**施工单位**：

按城市道路管理规定及汛期防汛要求，由建设单位负责建设、施工单位负责施工的 （**填写工程名称，与申请书一致）** 工程，在严格执行本市有关安全操作规定的基础上，双方建立汛期道路挖掘施工防汛责任机构，并严格制定防汛预案，落实防汛组织人员、设备材料、存放地点，遇有汛情按预案实施。建设单位负责监督管理，同时双方向行政主管部门承诺措施如下：

1. 施工不得影响正常排水，不得擅自拆改排水设施，落实挖掘现场的防护及排水。

2. 遇有雨情，防汛人员上岗，启动防汛预案，并做好施工现场地区的排水工作，防止积水、坍塌等事故。

3. 预先与其他设施权属单位配合，做好其他安全防灾工作，施工现场安置公示牌，接受社会监督。

建设单位和施工单位将严格履行上述义务，承担因预案和措施未落实所造成的一切后果。

建设单位：（公章） 施工单位：（公章）

现场负责人： XXXXXX 现场负责人： XXXXXX

电 话： 139XXXXXXXX 电 话： 139XXXXXXXX

 20XX年 XX月XX日 20XX年XX月XX日

附件二：

冬季施工质量保障职责

**建设单位**：

**施工单位**：

根据北京市城市道路管理规定，自11月15日起，北京市所有在施工程进入冬季施工，为确保城市道路掘路恢复时的工程质量，路况完好，道路畅通。由建设单位负责建设，施工单位负责施工的（**填写工程名称，与申请书一致）** 工程，在严格执行DBJ01-45-2000《北京市城市道路工程施工技术规程》4.8条的基础上，双方单位应对冬季道路掘路回填质量负责，同时双方向行政主管部门承诺如下：

1. 冬季掘路开槽长度与常温施工时比，分段要相应缩短（不大于50 米），当天开槽、当天铺设管道、当天回填。

2. 回填土不得使用冻土，日最低气温在-5℃之内回填素土时含水量不大于7%，回填级配砂石或石灰粉煤灰砂砾混合料，含水量不大于10%。回填材料：日最低气温低于－5℃时，胸腔（Ⅰ区）及管顶（Ⅱ区）以上50厘米范围内回填砂。路基（Ⅲ区）回填石灰粉煤灰砂砾混合料。

3. 埋设较浅的管线，沟槽胸腔部分及管顶部分回填C15砼或石灰粉煤灰砂砾混合料。

4. 冬施掘路回填要分层回填，分层厚度比常温施工回填厚度减少20%，且每层厚度不大于20厘米。

5. 预先与其他设施维护权属单位配合，做好防火防灾工作。施工现场设置公示牌，接受社会监督。

建设单位和施工单位将严格履行上述义务，承担因冬季措施未落实所造成的一切后果。

建设单位：（公章） 施工单位：（公章）

现场负责人： XXXXXX 现场负责人： XXXXXX

电 话： 139XXXXXXXX 电 话： 139XXXXXXXX

 20XX年 XX月XX日 20XX年XX月XX日

附件三：

掘路范围内检查井治理

  **（填写工程名称，与申请书一致）** 工程掘路（含加铺）范围内检查井涉及 家权属单位，共 座，我单位承诺随工程同步完成治理，并承担相关费用。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查井权属单位** | **数 量****（座）** | **存 在 问 题** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

建设单位：（公章） 施工单位：（公章）

 20XX年XX月XX日